**电路/系统测试：**

注意：在进行本诊断前，诊断所有与防抱死制动系统(ABS) 有关的故障诊断码。

1. 点火开关置于OFF 位置，断开A11 收音机的X4 线束连接器。

2. 将点火开关置于ON 位置，在5 英里/小时速度下操纵车辆驱动轮。测试信号电路端子20 和搭铁之间的频率是否为40~60赫兹。

如果不在规定范围，测试信号电路端子20是否开路、电阻过大、对搭铁短路或对电压短路。如果电路测试正常，更换K17 电子制动控制模块。

3. 如果电路测试正常，则更换A11 收音机。