**故障说明：**

B0004 PCM不连续输入速度信号故障