**故障说明：(11年GL8)**

DTCB001401: 驾驶员侧安全气囊点爆回路对蓄电池短路

DTCB001402: 驾驶员侧安全气囊点爆回路对搭铁短路

DTCB001404: 驾驶员侧安全气囊点爆回路开路

DTCB00140D: 驾驶员侧安全气囊点爆回路电阻过大

DTCB00140E: 驾驶员侧安全气囊点爆回路电阻过小

DTCB001501: 驾驶员座椅安全带预紧器点爆回路对蓄电池短路

DTCB001502: 驾驶员座椅安全带预紧器点爆回路对搭铁短路

DTCB001504: 驾驶员座椅安全带预紧器点爆回路开路

DTCB00150D: 驾驶员座椅安全带预紧器点爆回路电阻过大

DTCB00150E: 驾驶员座椅安全带预紧器点爆回路电阻过小

DTCB001601: 左侧车顶纵梁1 级点爆回路对蓄电池短路

DTCB001602: 左侧车顶纵梁1 级点爆回路对搭铁短路

DTCB001604: 左侧车顶纵梁1 级点爆回路开路

DTCB00160D: 左侧车顶纵梁1 级点爆回路电阻过大

DTCB00160E: 左侧车顶纵梁1 级点爆回路电阻过小

DTCB001901: 乘客正面气囊1 级点爆回路对蓄电池短路

DTCB001902: 乘客正面气囊1 级点爆回路对搭铁短路

DTCB001904: 乘客正面气囊1 级点爆回路开路

DTCB00190D: 乘客正面气囊1 级点爆回路电阻过大

DTCB00190E: 乘客正面气囊1 级点爆回路电阻过小

DTCB002001: 乘客正面气囊2 级点爆回路对蓄电池短路

DTCB002002: 乘客正面气囊2 级点爆回路对搭铁短路

DTCB002004: 乘客正面气囊2 级点爆回路开路

DTCB00200D: 乘客正面气囊2 级点爆回路电阻过大

DTCB00200E: 乘客正面气囊2 级点爆回路电阻过小

DTCB002101: 乘客侧安全气囊点爆回路对蓄电池短路

DTCB002102: 乘客侧安全气囊点爆回路对搭铁短路

DTCB002104: 乘客侧安全气囊点爆回路开路

DTCB00210D: 乘客侧安全气囊点爆回路电阻过大

DTCB00210E: 乘客侧安全气囊点爆回路电阻过小

DTCB002201: 乘客坐椅安全带预紧器点爆回路对蓄电池短路

DTCB002202: 乘客座椅安全带预紧器点爆回路对搭铁短路

DTCB002208: 乘客座椅安全带预紧器点爆回路开路

DTCB00220D: 乘客坐椅安全带预紧器点爆回路电阻过大

DTCB00220E: 乘客座椅安全带预紧器点爆回路电阻过小

DTCB002301: 右侧车顶纵梁1 级点爆回路对蓄电池短路

DTCB002302: 右侧车顶纵梁1 级点爆回路对搭铁短路

DTCB002304: 右侧车顶纵梁1 级点爆回路开路

DTCB00230D: 右侧车顶纵梁1 级点爆回路电阻过大

DTCB00230E: 右侧车顶纵梁1 级点爆回路电阻过小

DTCB003101: 左后侧安全气囊点爆回路对蓄电池短路

DTCB003102: 左后侧安全气囊点爆回路对搭铁短路

DTCB003104: 左后侧安全气囊点爆回路开路

DTCB00310D: 左后侧安全气囊点爆回路电阻过大

DTCB00310E: 左后侧安全气囊点爆回路电阻过小

DTCB003801: 右后侧安全气囊点爆回路对蓄电池短路

DTCB003802: 右后侧安全气囊点爆回路对搭铁短路

DTCB003804: 右后侧安全气囊点爆回路开路

DTCB00380D: 右后侧安全气囊点爆回路电阻过大

DTCB00380E: 右后侧安全气囊点爆回路电阻过小