**系统说明**

传感和诊断模块(SDM) 检测到车辆碰撞，并在授权情况下，向安全气囊和预紧器发送展开信号。发出每条展开指令之后，传感和诊断模块设置故障诊断码B0052。故障诊断码B0052 将锁定且不被清除直到传感和诊断模块发出三条展开指令后。因此，需使用报废程序，更换传感和诊断模块。