**系统说明**

将点火开关置于ON 位置时，乘客感知系统和安全气囊系统传感和诊断模块(SDM) 将执行测试，以诊断自身是否有严重故障。当传感和诊断模块完成加电模式时，传感和诊断模块将与乘客感知系统建立通信。传感和诊断模块还将请求仪表板组合仪表点亮两个“乘客侧气囊启用/停用”指示灯5 秒钟。如果传感和诊断模块检测到乘客感知系统设置了当前故障诊断码，传感和诊断模块将停用仪表板(I/P) 模块展开回路并点亮气囊指示灯。乘客感知系统模块持续监控乘客感知系统压力传感器的状态。如果乘客感知系统模块确认压力传感器有电气故障，则将设置DTC B0082。