**可能原因总结：**

1. 导线短路或断路
2. 安全气囊控制模块
3. 安全带开关