**电路/系统测试：**

重要注意事项：如果乘客感知系统存储了所有当前或历史故障诊断码，继续该诊断程序之前必须先记录乘客感知系统故障诊断码。

1. 使用故障诊断仪，检查是否存在乘客感知系统故障诊断码。

对所有乘客感知系统故障诊断码进行诊断。

2. 检查乘客感知系统和乘客座椅座椅直列式连接器是否腐蚀或损坏。

如果发现上述任何情况，则进行相应的维修。

3. 测试B629乘客侧安全带提醒传感器的电压电路是否对搭铁短路或开路/电阻过大。

如果发现上述任何情况，则进行相应的维修。

4. 重新连接所有部件，点火开关置于 ON 位置，使用故障诊断仪清除故障诊断码。 重新检查故障诊断码。 所有乘客感知系统故障已维修后，重新调零乘客感知系统。

5. 检查并确认 DTC B0092 未设置为当前故障诊断码。 如果设置 DTC B0092 为当前故障诊断码，更换并重新调零乘客感知系统。

更换并重新调零乘客感知系统完成后，执行修理检验。