**故障说明：(11年GL8)**

DTC B0092：乘客感知系统性能

**诊断帮助**

重要注意事项：如果乘客感知系统有当前故障并且已设置以下 DTC 023、024、064 或 065 中的任何一个，将设置 DTC B0092。传感和诊断模块将设置 DTC B0092 作为当前值，并指令气囊指示灯点亮。这样做是为了通知驾驶员乘客感知系统有故障。 DTC B0092 存在时，检查乘客感知系统是否存在当前故障诊断码很重要。参见“乘客感知系统闪码程序”。 执行该诊断程序之前，必须对乘客感知系统的当前故障诊断码进行诊断。

DTC B0092 说明传感和诊断模块已接收到不正确的乘客感知系统验证识别号，或已经和乘客感知系统失去通信。 传感和诊断模块将继续向乘客感知系统请求验证识别号，并持续该动作 5 秒钟。 如果传感和诊断模块在 5 秒钟内未从乘客感知系统接收到正确的验证识别号，则设置故障诊断码为当前故障诊断码，并点亮气囊指示灯，停用仪表板模块展开回路。