|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **http://127.0.0.1:5000/https@servicenow.shanghaigm.com/infoweb/inlineview@filename=MTFNWSBTR00yNTggSFRNTDIwMTEwMTIxLjEyOTU1NzU1NTAzODI5ODMwMDMxMTMvaW1hZ2UvMTI0MzYzMi5naWY_255E&servicename=AttachmentService** | | | |
| **针脚** | **导线颜色** | **电路号** | **功能** |
| 1 | 0.5 BU/GY（蓝色/灰色） | 636 | 车外环境空气温度传感器信号 |
| 2 | 0.5 YE （黄色） | 61 | 外部环境温度传感器低电平参考电压 |

**检测参数:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条件（名称）** | **类型** | **参数值** |
| 基准电压 | 电压 | 5V |
|  |  |  |