**系统说明**

驾驶员信息中心(DIC)向环境温度传感器提供5伏电压。 环境温度传感器是一种热能电阻，其阻值随温度改变而改变。 当环境温度传感器的电阻增加时，驾驶员信息中心通过检测到传感器上更大的压降，指示着更低的温度。 当环境温度传感器的电阻减小时，驾驶员信息中心通过检测到传感器上更小的压降，指示着更高的温度。