**可能原因总结：**

1. 空调控制模块
2. 导线短路或断路