|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **http://127.0.0.1:5000/https@servicenow.shanghaigm.com/infoweb/inlineview@filename=MTFNWSBTR00yNTggSFRNTDIwMTEwMTIxLjEyOTU1NzU1NTAzODI5ODMwMDMxMTMvaW1hZ2UvMTcxNTIyNi5naWY_255E&servicename=AttachmentService** | | | |
| **针脚** | **导线颜色** | **电路号** | **功能** |
| 1 | 0.5 RD/VT（红色/紫罗兰色） | 3340 | 蓄电池正极电压 |
| 2 | 0.35 GN（绿色） | 5060 | 低速GMLAN 串行数据 |
| 3 | - | - | 未使用 |
| 4 | 0.35 GN/YE（绿色/黄色） | 7531 | 线性局域网总线9 |
| 5 | - | - | 未使用 |
| 6 | - | - | 未使用 |
| 7 | - | - | 未使用 |
| 8 | 0.5 BK （黑色） | 1850 | 搭铁 |
| 9 | 0.35 PU/RD （紫色/红色） | 539 | 点火电压 |
| 10 | - | - | 未使用 |
| 11 | - | - | 未使用 |
| 12 | - | - | 未使用 |
| 13 | - | - | 未使用 |
| 14 | - | - | 未使用 |
| 15 | 0.35 D-BU/GY （深蓝色/灰色） | 754 | 鼓风机电机转速控制 |
| 16 | 0.35 GN/BK（绿色/黑色） | 2211 | 后鼓风机电机转速控制 |
| 17 | - | - | 未使用 |
| 18 | - | - | 未使用 |
| 19 | 0.35 BN/VT （ 棕色/紫罗兰色） | 193 | 后窗除雾继电器控制 |
| 20 | - | - | 未使用 |

**检测参数:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条件（名称）** | **类型** | **参数值** |
| 端子1-接地 | 电压 | 12V |
|  |  |  |