**系统说明**

安全气囊系统传感和诊断模块(SDM) 存储了一个主数据键值（4 位数字）和一个辅助数据键值（车辆识别号(VIN) 的一部分）。将点火开关置于ON 位置，传感和诊断模块通过串行数据通信电路将此信息与存储在车身控制模块(BCM) 中的信息进行比较。如果存储在传感和诊断模块中的信息与车身控制模块的信息不匹配，将设置DTC B1001。