**电路/系统测试：**

1. 在点火循环中掉电的模块，将导致其它模块设置“失去通信”故障诊断码。

2. 在点火循环中掉电的模块，将导致其它模块设置“失去通信”故障诊断码。

3. 功能失效因Class 2串行数据电路开路或模块开路所致。

7. 对于正在监视的模块，未通信的模块可能已经设置“失去通信”故障诊断码。

9. 能够通信的模块指示出不能通信的模块。必须从这些模块中清除故障诊断码，避免进一步出现误诊。