**故障说明：**

U1001 - U1254与XXX失去通信

**相关故障**

|  |  |
| --- | --- |
| **控制模块** | **识别代码** |
| 动力系统控制模块（PCM） | 016 |
| 电子制动牵引力控制模块（EBTCM） | 040 |
| 传感和诊断模块（SDM） | 088 |
| 仪表板组合仪表（IPC） | 096 |
| PASS-KEY III模块（PK3） | 192 |
| HVAC | 153 |
| BCM | 064 |

**诊断帮助**

在有故障不能操作的模块与接头组件SP205之间的间断开路可导致该代码设置。

有故障不能操作的模块和接头组件SP205接触不良，可导致该代码设置。

接头组件SP205中间断开路可导致该代码设置。

加电不正确的模块可导致该代码设置。