**系统说明**

连接到Class 2串行数据电路上的模块，在车辆正常操作中，监视串行数据通信。操作信息和指令在模块之间相互交换。当一个模块接到一条关键操作参数信息时，该模块记录发出信息模块的识别代码，以监视“安全状态”（节点活动信息）。关键操作参数就是这样的参数，当该参数未收到时，要求模块将默认值用作该参数。一旦模块读出一个识别代码，就将监视该模块的“节点活动”信息。要求Class 2串行数据电路上的每个已经加电并执行需要检测通信功能失效功能的模块，每2秒钟发送一条“节点活动”信息。如果在5秒内从读出识别代码中未检测到信息，则设置DTC U1XXX（其中XXX相当于3位识别代码）。