**可能原因总结：**

1. 导线短路或断路
2. 组合仪表