**系统说明**

仪表板组合仪表检测蓄电池正负极电压，以便确定其是否在9-15伏之间