**故障说明：**

B1328 设备电源电路电压过高

**诊断帮助**

当仪表板组合仪表检测到蓄电池正极电路电压过低时，仪表板组合仪表将无法和里程表通讯且变速器（PRNDL）位置显示灯也不会点亮。 当按下行程复位开关时，里程表将会显示，且仪表板组合仪表在行程复位开关松开前都会与故障诊断仪通讯。

在蓄电池正极电压电路处于开路状态时，会产生间断性故障。

一旦故障被清除，诊断故障仪把DTC B1327只读取为历史代码。