**系统说明**

每当点火开关从OFF（关闭）切换到ON（接通）位置时，收音机都会通过Class 2通信电路接收车辆识别号数据。 如果收音机存储器中的车辆识别号数据与它通过Class 2 通信电路接收到的车辆识别号数据相匹配，收音机将正常工作。