**故障说明：**

DTC B24250B: 左侧座垫加热器电路电流过高

DTC B24250D: 左侧座垫加热器电路电阻过大

DTC B24250E: 左侧座垫加热器电路电阻过小

DTC B24300B: 右侧座垫加热器电路电流过高

DTC B24300D: 右侧座垫加热器电路电阻过大

DTC B24300E: 右侧座垫加热器电路电阻过小

**故障定义：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **电路** | **对搭铁短路** | **开路/电阻过大** | **对电压短路** | **信号性能** |
| 驾驶员加热型座椅元件控制端子3X2 | B242A 02 | B2425 0D | B242A 01 | B24250B、B24250E |
| 驾驶员加热型座椅元件控制端子1X2 | B242A 02 | B2425 0D | B242A 01 | B24250B、B24250E |
| 驾驶员加热型座椅温度传感器信号 | B1925 02 | B1925 05 | B1925 05 | B2345 13 |
| 驾驶员加热型座椅温度传感器低电平参考电压 | － | B1925 05 | － | B2345 13 |
| 乘客加热型座椅元件控制端子5X2 | B242A 02 | B2430 0D | B242A 01 | B24300B、B24300E |
| 乘客加热型座椅元件控制端子2X2 | B242A 02 | B2430 0D | B242A 01 | B24300B、B24300E |
| 乘客加热型座椅温度传感器信号 | B2170 02 | B2170 05 | B2170 05 | B2345 13 |
| 乘客加热型座椅温度传感器低电平参考电压 | － | B2170 05 | － | B2345 13 |