**系统说明**

通信接口模块(CIM) 从位于车外的特定全球定位系统天线接收信息。全球定位系统天线通过带屏蔽层的同轴电缆连接至通信接口模块。该天线电缆也提供一个直流通道来为天线提供电源。