**故障说明：**

DTC B261002: 乘客舱变光1 电路对搭铁短路

**故障定义：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **电路** | **对搭铁短路** | **开路/电阻过大** | **对电压短路** | **信号性能** |
| LED 车内背景灯控制(X2) 端子8 | B2610 02 | 2 | 1 | - |
| LED 车内背景灯控制(X7) 端子9 | B2610 02 | 2 | 1 | - |
| 背景灯搭铁 | - | 2 | - | - |
| 1. 车内背景灯以最大亮度点亮并且不能变光  2. 车内背景灯不点亮 | | | | |