**系统说明**

环境光照传感器用于监测车外光照情况。环境光照传感器根据车外光照情况提供的电压信号将在1.4-4.5 伏之间变化。车身控制模块(BCM) 监测环境光照传感器信号电路，以确定当前照灯开关置于自动位置时，车外光照条件对于日间行车灯或是自动灯控制较合适。在白天，车身控制模块将指令日间行车灯点亮。在亮度过低条件下，车身控制模块将指令近光前照灯点亮。