**系统说明**

当点火钥匙插入点火开关锁芯并转到ON（开）的位置时，嵌入钥匙头中的收发器由点火开关锁芯周围激励线圈通电。 通电的收发器发送含有其特有的数值信号，由车辆控制模块接收。 然后，车身控制模块将该值与存储器中存储的数值（编程的钥匙编码）进行比较。 如果数据正确，车身控制模块通过串行数据电路向动力系统控制模块发出供油密码。