**电路/系统测试：**

1. 验证设置DTC B2960 的条件是否为当前的。

2. 确定执行哪一个重新编程的唯一方法。

3. 要设置此代码，车身控制模块(BCM)要读取发射器，未被编程过的钥匙。 要想使钥匙能够操作车辆，并且有多把编程过的钥匙，请执行“添加钥匙”程序。

4. 要设置此代码，车身控制模块(BCM)要读取发射器未被编程过的钥匙。 要想使钥匙能够操作车辆，并且只有一把钥匙，必须执行10分钟的重新编程或30分钟的重新编程。