**电路/系统测试：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤 | 操作 | 是 | 否 |
| 示意图参照：防盗系统示意图（车辆防盗系统(VTD)）  连接器端视图参照：防盗系统连接器端视图 | | | |
| 1 | 是否执行了“诊断系统检查－车辆”？ | 至步骤2 |  |
| 2 | 重要注意事项：如果执行了10 分钟或30 分钟重新读入程序，则当时未读入的所有钥匙都将被删除，无法再被识别。对所有钥匙执行添加钥匙程序，或向用户说明如何执行添加钥匙程序。  执行“防盗系统部件编程”程序。  是否完成该程序？ | 至步骤3 | － |
| 3 | 1. 使用故障诊断仪清除故障诊断码(DTC)。  2. 按说明文字的规定，在“运行故障诊断码的条件”下操作车辆。  是否重新设置此故障诊断码？ | 至步骤2 | 系统正常 |