**故障说明：**

DTC B3031 安全系统控制器处于读入模式

**诊断帮助**

要设置此故障诊断码，车身控制模块必须处于读入模式而未读入如何钥匙无线电频率收发器值达2 秒以上。 要使车身控制模块能够退出读入模式，它必须读入一个钥匙无线电频率收发器值。要使车身控制模块读入一个钥匙无线电频率收发器值，必须执行10 分钟或30 分钟重新读入程序。