**电路/系统测试：**

要设置此代码，车身控制模块(BCM)要在未编程钥匙收发器值的情况下，处于编程模式2秒钟以上。 车身控制模块要退出编程模式，必须编程一把钥匙收发器值。 要学习钥匙收发器值，车身控制模块(BCM)必须执行10分钟或30分钟的重新学习程序。