**电路/系统测试：**

1.验证设置DTC B3055 的条件是否为当前的。

2.钥匙必须是带有工作收发器的PASS-KEYIII 钥匙，车辆防盗(VTD)系统才能运行。

3.确认钥匙中的收发器或车辆控制模块(BCM)是否有故障的唯一方法是在系统中尝试另一把钥匙。 汽车出厂时配有两把钥匙。

4.两个钥匙都有故障的可能性很小。 如果所有钥匙都不能用，则车身控制模块(BCM)或防盗激励模块有故障。

5.如果车辆的车身控制模块(BCM)在点火循环中出现故障，则该系统将处于启用失败状态，所有的钥匙都可起动汽车。

6.如果必须尝试新钥匙，钥匙必须有合适的机械切口，防盗控制模块必须能识别出收发器值。

7.如果只有一把钥匙有效，更换的钥匙也不起作用，那么车身控制模块(BCM)或防盗激励模块有故障。