**系统说明**

当点火钥匙插入点火开关锁芯并且点火开关置于 ON 位置时，嵌入在钥匙中的无线电频率收发器将通过防盗模块天线内的振荡线圈通电。收发器传输由天线接收并发送至组合仪表的信号。组合仪表将该值与存储器中存储的值进行比较。如果值正确，那么组合仪表将通过网关发送预解除密码至发动机控制模块 (ECM)。如果读入钥匙编码不匹配，或者没有收到无线电频率收发器值，组合仪表将发送禁止起动密码至发动机控制模块。