**电路/系统测试：**

执行防盗模块重新读入程序。组合仪表应成功完成编程，且车辆应起动。

如果组合仪表不能完成读入或车辆仍不能起动，则更换 P16 组合仪表。