**电路/系统测试：**

1. 使用有效发射器，按下发射器上的按钮。

2. 检查并确认未设置DTCB3106。

如果设置了故障诊断码，则更换K77遥控门锁接收器。