**系统说明**

巡航控制开关是车身控制模块(BCM) 的一项输入源。车身控制模块通过巡航控制开关信号电路来监测巡航控制系统的接通/关闭、设置/滑行、恢复/加速和取消开关，以便检测驾驶员何时需要运行巡航控制功能。当一个开关接通时，车身控制模块在巡航控制开关信号电路上检测到一个特定的电压信号。车身控制模块向发动机控制模块(ECM) 发出一条串行数据信息，以显示巡航控制开关的状态。