**电路/系统测试：**

1. 将点火开关置于OFF 位置，在方向盘右侧控制开关处断开线束连接器。

2. 将点火开关置于ON 位置，测试B+ 电路端子1和搭铁之间的B+ 电压。

如果低于规定值，测试电路是否对搭铁短路或开路/电阻过大。如果电路测试正常，则更换巡航控制开关。

3. 用故障诊断仪检测该故障是否被重新设置。

如果没有重新设置，系统正常。如果重新设置该DTC，更换网关模块。