**故障说明：**

DTC B3794 08: 巡航控制功能请求电路信号无效

DTC B379461: 巡航控制功能请求电路执行器卡滞

**诊断帮助**

起动发动机，将方向盘来回打到极限位置，在按下每个巡航控制开关的同时，观察故障诊断仪“Cruise Control Switch（巡航控制开关）”参数。按下相应的开关时，该参数应在“On（接通）”、“Off（关闭）”、“Resume（恢复）”、“Set（设置）”和“Cancel（取消）”之间切换。