**故障说明：**

DTC B387302: 前洗涤器继电器电路对搭铁短路

**故障定义：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **电路** | **对搭铁短路** | **开路/电阻过大** | **对电压短路** | **信号性能** |
| 前风窗玻璃洗涤器开关信号 | 2 | 1 | 1 | - |
| 前风窗玻璃洗涤液泵控制 | 1 | 1 | 2 | - |
| 前风窗玻璃洗涤器继电器控制 | B3873 02 | 1 | 2 | - |
| 前风窗玻璃洗涤液泵搭铁 | - | 1 | 1 | - |
| 1. 前窗洗涤器不工作  2. 前窗洗涤器始终运行 | | | | |