**系统说明**

车身控制模块(BCM)根据来自前风窗玻璃刮水器/洗涤器开关的输入信号控制前风窗玻璃洗涤液泵。车身控制模块通过前风窗玻璃洗涤器开关信号电路监测洗涤器开关。洗涤器开关关闭时，向前窗洗涤器开关信号电路提供搭铁。发生此状况时，车身控制模块将指令前风窗玻璃洗涤液泵和低速刮水器运行。