**系统说明**

车身控制模块(BCM)根据来自前风窗玻璃刮水器/洗涤器开关的输入信号控制前风窗玻璃刮水器电机。车身控制模块通过两个不同的信号电路和一个搭铁电路监测刮水器/洗涤器开关。前风窗玻璃刮水器开关高速信号电路用于确定刮水器高速运行，前风窗玻璃刮水器开关低速信号电路通过使用梯形电阻用于确定低速、间歇和除雾操作，前风窗玻璃刮水器开关信号电路用于确定洗涤器运行。

车身控制模块通过两个输出控制电路控制前风窗玻璃刮水器电机，这两个电路控制两个继电器以确定刮水器达到期望的高速或低速。