**系统说明**

始终向转向信号/多功能开关提供搭铁。当转向信号/多功能开关置于右转或左转位置时，通过右转或左转信号开关信号电路向车身控制模块(BCM) 提供搭铁。随后，车身控制模块通过相应的电源电压电路向前侧和后侧转向信号灯提供电压。