**故障说明：**

DTC C003500 : 左前轮速度传感器故障

DTC C00355A : 左前轮速度传感器合理性误差

DTC C004000 : 右前轮速度传感器故障

DTC C00405A : 右前轮速度传感器合理性误差

**诊断帮助**

如果 2 个以上（包括 2 个）车轮速度传感器不能工作，则需单独诊断每个车轮速度传感器。

如果客户的故障描述反映防抱死制动系统指示灯只在潮湿环境下点亮（如雨天、雪天、洗车时），则需检查所有车轮速度传感器线路是否有进水迹象。如果故障诊断码并非当前代码，则清除所有故障诊断码并进行以下程序模拟进水效果：

1. 用 5% 的盐水溶液喷洒怀疑的部位。向 8 盎司水中加入 2 勺盐以配制 5% 的盐水溶液（200 毫升水中加 10 克盐）。

2. 在各种路面（路隆、转弯等）条件下，以 40 公里/ 小时（25 英里/ 小时）以上的车速，测试行驶至少 30 秒钟。

3. 完成后，彻底冲洗该部位。