**系统说明**

车轮速度传感器从电子制动控制模块 (EBCM) 接收 12 伏的电源电压，然后将输出信号传送给电子制动控制模块。随着车轮旋转, 车轮速度传感器向电子制动控制模块发送直流方波信号。电子制动控制模块使用此方波信号的频率来计算车轮速度。