**电路/系统测试：**

1. 起动发动机并使其怠速运转，如果故障诊断码设置为当前，则用故障诊断仪进行检查。

- 如果故障诊断码设置为当前，则更换电子制动控制模块。