**电路/系统测试：**

1. 将点火开关置于 OFF 位置，断开电子制动控制模块线束连接器。

2. 测试阀继电器搭铁电路端子和搭铁之间的电阻是否小于 1.0 欧。

- 如果大于规定范围，测试阀继电器搭铁电路是否开路/电阻过大。

3. 在阀继电器电源电路端子和搭铁电路端子之间，连接一个测试灯。

- 如果测试灯点亮,则更换电子制动控制模块。

- 如果测试灯一直熄灭，则测试阀继电器电源电路是否对搭铁短路或开路/电阻过大。