**系统说明**

电子制动控制模块 (EBCM) 中的内部电磁阀继电器向所有电磁阀提供蓄电池正极电压。 此电压即系统电压。 当点火开关置于 ON 位置时，电子制动控制模块启动电磁阀继电器。 电磁阀继电器一旦启动，电子制动控制模块向各执行电磁阀提供搭铁。