**系统说明**

当点火开关置于 RUN 位置时，电磁阀电路由蓄电池提供电压。 必要时，电子制动控制模块 (EBCM) 通过对电磁阀电路搭铁控制阀的功能。 #1 电磁阀是起动阀，#2 电磁阀是隔离阀。