**系统说明**

横向加速计和横向偏摆率传感器都集成于电子制动控制模块 (EBCM) 的外部传感器。 电子稳定程序 (ESP) 在计算所需横向偏摆率时使用横向加速计输入。 可用输出信号是串行数据信号 CAN 高电平和 CAN 低电平串行数据电路。