**故障说明：**

DTC C0196 00: 偏摆率传感器电路故障

DTC C0196 5 A:偏摆率传感器不合理

DTC C0196 71: 横向偏摆率传感器串行数据通讯无效

**诊断帮助**

导致本故障诊断码的可能有以下原因：

CAN 高电平和 CAN 低电平电路之间短路

CAN 高电平和 CAN 低电平电路对搭铁短路

CAN 高电平和 CAN 低电平电路对电压短路