**电路/系统测试：**

1. 检查并确认在发动机控制模块中未出现除P0856、P1513或P1689以外的故障诊断码。

如果出现了任何故障诊断码，检查

2. 更换K20发动机控制模块，检查并确认未重设故障诊断码。

如果重设故障诊断码，更换K17电子制动控制模块(EBCM)。