**系统说明**

启动牵引力控制时，电子制动控制模块(EBCM)向发动机控制模块(ECM)发送串行数据以请求减小扭矩。当设置了特定的发动机控制模块故障诊断码时，发动机控制模块将不能执行牵引力控制系统的扭矩减小功能。该模块会向电子制动控制模块发送一条串行数据信息，表明不允许执行牵引力控制功能。